시  방  서

서광주우체국 화물용 승강기 보수 공사

[기계설비공사]

2023. 8.

전남지방우정청

제1장 일반사항

1-1 공사개요

1) 공 사 명: 서광주우체국 화물용 승강기 보수 공사

2) 공사장소: 광주광역시 서구 월드컵4강로 109

3) 공사기간: 착공일로부터 14일

1-2 일반사항

1) 모든 공사는 건설기술 진흥법 제44조 및 동법 시행령 제65조에 의한 표준시방서에 준하여 시행하고 상이한 부분이 있을 시에는 본 시방서를 우선하며, 관련 법규에 적법하게 시공하여야 한다.

2) 공사내용(세부 공사내용 참조)

가. 승강기 노후 부품 교체

나. 기타 부대공사

3) 기기의 제작 및 시공에 필요한 모든 자재는 품질검사를 통과한 규정에 맞는 정품을 사용하여야 하며

감독관의 검수에 합격 후 입고 승인을 받아야 한다.

ㅇ 주요 자재에 대해서 감독관이 지정한 자에게 확인 후 공사 진행

4) 시공자는 본 시방서의 요구조건에 부합시켜서 설비 일체를 제작, 설치, 시공하여야 하며, 당초 공사    목적에 충족하지 못할 경우에는 도급자의 책임으로 한다.

5) 공사 중 타 공정에 의한 변경 또는 관련법규에 따라 공사를 변경하고자 할 때에는 감독관의 승인을  득한 후 변경 시공하여야 한다.

6) 시공자는 공사 중 안전 확보를 가장 우선하여 시공하고 필요시 현지 우체국에 안전조치를 위한      사항에 대해 협조를 구할 수 있다.

7) 종사자의 안전보건을 위해 산업안전보건법, 중대재해처벌법과 그 외 안전보건에 관한 법령을 준수하여 작업한다.

8) 본 공사의 시행에 따라 각종 공공시설물 및 개인 재산에 대해 손상이 발생치 않도록 하고 손상이    발생 시에는 즉시 감독관에게 보고하고 도급자 부담으로 적절한 조치 및 변상을 하여야 한다.

9) 본 공사 시공 중 사고가 발생하였을 때는 시공자 책임으로 보상하고, 준공에 차질이 없도록 하여야 한다.

제2장 공사시행

2-1 공사시행 전반

1) 입찰 전 반드시 현장 및 제반 여건을 확인하고 시방서, 내역서, 공종 등을 검토한 후 입찰하여야 하며, 내역서 미 검토에 따른 책임은 낙찰자에게 있다.

2) 별도의 현장 설명회는 생략할 수 있으나, 공사 현장 방문 전 반드시 발주자에게 연락하여야 한다.

3) 모든 공사는 제반설비가 충분하고, 만족스러운 기능을 발휘하도록 완벽하게 시공하고 설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 시공자의 책임으로 성실히 시공하여야 한다.

4) 시공자는 공사 중 공사가 부실 또는 부적합하다고 감독관이 판단할 시 감독관의 지시에 따라 즉시 시공자의 부담으로 재시공 보수하여야 한다.

5) 공사 현장은 항상 정리 정돈하고 깨끗이 관리하여야 한다.

6) 시공자는 제작, 반입, 설치 등 제반 공사에 대한 보고 및 감독관이 필요로 하는 공사 전반에 대한 사항을 감독관의 지시에 따라 제출하고 일일 작업인원, 작업내용, 공정진도 등 제반 일지를 작성하여 제시하여야 한다.

7) 시공물량보다 적게 시공할 경우 감액 정산하고, 도면이나 시방서에 명기되지 아니하였으나 본 공사를 수행하는데 필요한 사항(기능, 성능, 법령) 등 당연히 시공되어야 할 사항은 시공자 부담으로 한다.

8) 공사 감독관은 다음과 같은 경우 공사 시공의 전부 또는 일부에 대하여 공사 중지를 할 수 있고 이에 대한 손해는 시공자 부담으로 한다.

가. 시공자가 공사 감독관의 말에 순응하지 않을 때

나. 안전 수칙을 이행하지 않거나 불안전하게 공사를 수행할 때

2-2 안전관리

1) 시공자는 제반규정 및 상황에 따라 공사에 필요한 안전사고 방지에 최선을 다하여야 한다.

2) 시공업체는 반드시 산재보험 및 고용보험에 가입한 업체여야 한다.

3) 안전조치 미이행으로 안전사고 발생 시 모든 사고의 책임은 시공자의 부담으로 한다.

4) 시공업체는 반드시 다음의 안전수칙 이행하여야 한다.

가. 용접이나 화기를 사용하는 경우

ㅇ 작업 장소 바로 옆에 소화기 비치하기

ㅇ 인화성 물질이 있으면 멀리 치우고 작업하기

나. 위험한 장소에서는 2인 1조로 작업하기

ㅇ 고소작업대나 로프 등을 이용한 고소작업 시 2인 1조로 작업하기

ㅇ 맨홀이나 정화조 등 폐쇄된 장소에서 작업 시 2인 1조로 작업하기

다. 위험장소에서 작업 시 안전화, 안전모 착용하기

라. 작업장 바닥이나 통로의 안전상태 확인 및 위험요소 제거 후 작업하기

마. 외부에서 작업 시 안전표지판을 설치하고, 작업 구역을 안전봉, 고깔, 안전테이프 등으로 분리하기

바. 작업 중 작업에만 전념하며 작업절차, 안전수칙 숙지 및 준수하기

2-3 착공 및 준공서류 제출 시 유의사항

1) 착공 및 준공 서류

구분	제출 서류
착공	착공계, 착공내역서, 공정표, 산재 및 고용보험 가입증명원, 노무비 구분관리 적용 제외 신청서(30일 이상 공사)
준공	준공계, 준공검사원, 사진대지, 산재 및 고용보험 완납 증명서 폐기물 처리 확인서 (아래 ‘건설폐기물’ 관련 표 참조)

2) 사진대지

가. 내역서에 있는 공종 사진이 누락 되지 않도록 할 것

나. 동일 공종의 작업 전, 중, 후 사진을 순서대로 편집하여 공사 과정이 보여지게 작성할 것

다. 해상도를 높이고 사진을 크게 하며, 작업장 전체 사진(원경)을 추가할 것

라. 사진 아래에 문구를 작성할 것(공종, 작업내용 등)

3) 건설폐기물 : 관련 법령에 적법하게 준공기한 내에 처리하고, 증빙서류를 제출하여야 한다.

5톤 미만	5톤 이상
1) 폐기물처리 확인서 2) 세금계산서 3) 계량증명서	1) 폐기물 처리계획 신고필증 2) 폐기물 배출 및 처리실적 보고서 3) 올바로 인계내역(운반자용 인계내역) 4) 계량증명서 5) 폐기물 사진대지 6) 세금계산서 ┌ 상차 : 차량번호 및 내용물 확인이 가능하도록 촬영 └ 계량 : 계량중량과 차량번호, 내용물 등이 확인될 수 있도록 촬영

4) 문의사항: 담당 박지영(062-600-4622, 휴대폰 010-6790-0377, 이메일 bat031027184@korea.kr)

제3장 공사내용

3-1 공사 세부 내용

공사내용	세부내역
승강기 노후 부품 교체	- Mini Relay, Magnetic Contactor, 유압작동유 등 교체 - 기타 보수 * 설치 완료 후 현장 감독관 입회하에 가동상태 · 소음발생 여부 등 전반적인 점검 실시

3-2 시공 시 유의 사항

1) 공사 일정은 반드시 해당 우체국과 협의 후 진행할 것

2) 공사 공종별 시공 위치 및 공법을 감독관과 상의 후 진행할 것

3) 공사 중 자재의 경미한 물량 증가 및 규격 변경 발생 시 비용은 시공자가 부담할 것

3-3 공사 대상 사진

파워 보드	Relay
Magnetic Contactor	유압작동유