공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 우편기계 컨베이어벨트 교체(고양우편집중국)

2. 현장 위치 : 경기도 고양시 일산동구 호수로 366

3. 공사 목적

소포 및 패킷구분기 컨베이어벨트의 표면손상이 심하고 노후화된 구간의 벨트를 일괄

교체하여 안전사고 예방과 안정적인 운영 도모

4. 공사 범위(컨베이어벨트 교체 및 드럼롤러 표면 코팅)

컨베이어	벨트규격(mm)	사 진	비 고
소포 IB-07(공급부)	650×8,429×2.5T
소포 FB-03(합류부)	650×9,214×2.5T		※우편물 합류지점 =>잘 미끄러지는 천 재질
소포 소터 Charge(진입부)	950×12,000× 1.5T		※철거 벨트 레이싱 작업 포함
소포 소터 Discharge(말단부)	800×5,500×1.5T		※철거 벨트 레이싱 작업 포함
패킷 리턴컨베이어(F-14)	650×26,700× 2.5T		※ 드럼롤러 (ø220×700L) 미끄럼 방지 현장 코팅 포함

교체 위치

5. 특기 사항

1) 컨베이어의 폭, 벨트 두께는 요구되는 장력을 고려하여 계약자가 결정하여야 하며 선정된 벨트는 각 컨베이어의 부하 및 이송능력을 충족하여야 한다.

2) 각 컨베이어의 벨트에 요구되는 장력 계산서, 벨트의 제작자 등급, 두께 등은   발주처의 승인을 받아야 하며 공급할 벨트 종류의 견본을 발주처의 승인용으로 제출하여야 한다.

3) 각 컨베이어벨트는 설치하였을 때 이음부가 1곳만 생기도록 연속 길이인 상태로 공급 하여야 한다.

4) 벨트의 이음부에서는 두께가 볼록해져서는 안된다.

5) FB-03(합류부) 컨베이어 벨트는 잘 미끄러지는 천 재질의 벨트여야 한다.

6) 소터 진입부와 말단부 철거 벨트는 재사용이 가능하도록 레이싱 작업을 한다.

7) 패킷구분기 컨베이어 드럼롤러는 슬립방지를 위해 현장에서 코팅작업을 한다.

8) 벨트 교체는 기계 비가동 일(휴일)에 컨베이어벨트를 접합 식으로 일괄 교체 한다.

9) 컨베이어벨트 교체 후 1년간 하자 보증한다.

6. 공사 기간 : 착공일로부터 10일

7. 현장 감독관 연락처 : 고양우편집중국 우편기계계 (☏ 031-920-5386)

8. 일반 사항

1) 본 설명서에 명시하지 않은 사항은 국토교통부 제정 기계설비 표준시방서에 따른다.

2) 모든 공사의 진행은 발주처의 지시에 의하되 설명서에 준하여 시행한다.

3) 계약상대자(수급인)는 공사 중 발주처가 공사의 부실 또는 부정이라 인정할 시 발주처의 지시에 따라 즉시 재공사 또는 보수하여야 한다.

4) 공사 중 이견이 발생하였거나, 설명서에 명기하지 않은 사항은 발주처와 협의하여 결정한다.

5) 공사기간의 연장은 아래 경우에 한하여 발주처의 승인을 받아 그 기간을 연장

할 수 있다.

- 천재지변으로 인하여 공기 내 작업이 불가능할 때

- 발주처의 지시에 의하여 작업이 중단될 때

6) 수급인은 공사 진행 시 특히 안전에 유의하여야 하며, 본 공사 진행 중 안전사고 발생 시 모든 민·형사상의 책임은 수급인이 진다.

7) 본 공사 중 안전사고 발생 시 수급인 부담으로 즉시 조치 및 보고(감독)하여야 하며, 사고발생으로 공사추진에 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

8) 공사 시행과정에서 발생되는 폐기물 처리는 본 공사에 포함한다.

9) 수급인은 공사 준공 후 정돈 및 청소를 깨끗이 하여야 하며, 주변 및 기존 공작물의 변형, 손상부분은 공사기간 내에 원상 복구하여야 한다.

10) 수급인은 공사로 인해 집중국 시설물 및 비품 등이 훼손되지 않도록 하며 훼손  및 도난 등의 발생 시에는 원상복구 및 배상조치를 하여야 한다.

11) 수급인은 공사와 관련된 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령, 예규, 기술기준, 규정, 조례 등을 숙지하고 이를 준수하여 시공·관리하여야 한다.

12) 공사에 사용되는 모든 자재는 특수한 것을 제외하고는 KS 또는 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.

13) 다음 각 호에 해당하는 경우 발주처는 본 계약의 일부 또는 전부를 해지할 수 있다.

- 계약사항을 이행하지 않거나 고의 또는 과실로 업무를 태만하게 수행할 때

- 업무추진상황으로 볼 때 목적달성을 할 수 없다고 판단될 때

- 기타 관련법에 의한 계약해지 사유에 해당하는 경우

※ 본 공사 설명서의 해석상 다툼이 있을 경우 유권해석은 발주처가 한다.

14) 수급인은 착공 전 고양우편집중국에 방문하여 공사범위 및 방법에 대한 설명을 통하여 사전협의를 하여야 한다.

15) 본 공사는 업무수행을 하고 있는 상태에서 공사를 진행하여야 하므로 수급인은 업무에 지장이 없도록 공사일정을 수립하여야 하며 공사 착공 전에 공정표를    발주처에 제출하여야 한다

16) 본 공사에 사용되는 모든 자재는 사전에 공사감독관의 승인 후 사용해야 한다.

17) 수급인은 【붙임】과 같이 착공전, 공사중, 완료 후의 사진을 촬영하여 담당자에게 제출하여야 한다.

18) 공사 중 코로나19 상황종료까지 감염예방을 위한 마스크를 착용하고, 손소독, 발열 체크 등을 수시로 하여 확진자가 발생하지 않도록 철저히 예방하여야 한다.

19) 수급인은 코로나19 상황종료까지 공사현장 출입자 관리대장을 작성·비치해야 한다.

- 출입자 대장 예시

구분	공사현장	일자	성명	체온	연락처	특이사항/조치사항
1	고양우편집중국	2021.0.0.	홍길동	36.5	010-0000-0000	없음, 조치사항
2
3
4

붙임		준공 사진 양식

사 진 대 지

공사명
내 용		위 치
설 명
내 용		위 치
설 명