서울강북우체국 주차 턴테이블

철거 및 신규 제작, 설치 공사 설명서

2021. 6.

서울지방우정청

Ⅰ		사업 개요

-  -

1. 사업명 : 서울강북우체국 주차턴테이블 철거 및 신규 제작 설치 공사

2. 목  적 : 서울강북우체국에 설치된 기존 주차턴테이블(1대)을 철거하고 신규 제작·설치하여 안전사고를 예방하고 우편물 상하차 업무를 개선하여 소통 효율성 향상 도모

3. 기  간 : 계약일로부터 28일간

4. 철거, 제작 설치 장소

기관명	주 소
서울강북우체국	서울시 강북구 솔매로50길 55 서울강북우체국

5. 주요 역무범위

품 명	단위	수량	비 고
모터	EA	3	- 제작설치로 방문견적 요함 - 하단의 기술사양 참조
롤러	EA	8
상판 및 철자재	식	1
체인	식	1
피트고정장치	식	1
피트패드작업	식	1

Ⅱ		일반사항

1. 적용범위

1.1 본 설명서는 서울강북우체국의 기존 노후 주차턴테이블 철거 및 신규 제작·설치에 대하여 적용되며 설명서에 명시되지 않은 사항은 관계법규에 따른다.

1.2 사업에 사용되는 재료는 신품이어야 하며, 한국산업규격품(KS)으로서 공산품 품질관리법에 어긋나지 않는 이와 동등한 성능품을 사용한다.

2. 감독공무원

‘감독공무원’이라 함은 본 사업의 계약내용이 적정하게 이행 되는지를 지휘, 감독하는 공무원을 말한다.

3. 제작설치 기준

3.1 개략도(Lay-out) 및 제작 도면은 본 사업에 필요한 기본적이고 필수적인 사항이며, 설치설명서 또한 일반적인 요구사항만을 기술한 것이다.

3.2 따라서, 계약상대자는 현장의 위치(치수의 정확도)와 여건에 대해 실측하고 감독공무원과 충분한 협의를 거친 후 지시에 따라 시공하여야 한다.

3.3 입찰 전 계약상대자가 정확한 상세내역 및 실측이 필요할 경우 서울강북우체국을 방문하여 모든 제반사항을 점검하도록 하고, 공급범위에 대한 불확실한 사항은 발주처에 문의한 후 입찰에 참여하도록 한다.

3.4 설치 작업 시 서울강북우체국 업무에 가급적 방해를 주어서는 안 되며, 작업 시간대는 현지국과 협의한 후 적정시간대에 작업을 하도록 한다.

4. 유권해석

설명서 등의 내용에 상이점이 있거나 명기가 없을 때 또는 의문이 생겼을 때에는 감독공무원과 협의한 후 발주처의 지시 결정에 따른다.

5. 경미한 변경

설명서에 명시되지 않은 사항이라도 공사 수행 상 필요하다고 인정되는 공법의 사소한 변경 또는 이에 따른 약간의 수량증가 및 경미한 사항은 감독공무원의 지시에 따라 계약상대자 부담으로 시공한다.

6. 시공검사 및 입회

6.1 각 제작․설치 부분은 미리 감독공무원이 지정한 공정에 이르렀을 때에 검사를 받고, 합격 승인을 얻은 후에 다음 공정을 이행한다.

6.2 설치 후 검사가 불가능 또는 곤란한 작업 및 조정을 요하는 장소는 그 시공을 함에 있어 감독공무원의 입회하에 시공한다.

6.3 공인기관의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그에 합격하여야 하며 이에 소요 되는 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

7. 역무 기본사항

7.1 설비의 안전하고 순조로운 사용과 명시된 설치 구조물들의 지지 및 고정을 위하여 필요한 모든 지지구조물 및 부착물의 제작과 설치는 본 역무에 포함되어야 한다.

7.2 계약상대자는 검사에 필요한 장비와 계기 및 역무의 성공적인 수행에 요구되는 인력, 설치용 장비, 공구 기타 자재들을 현장에 공급하여야 한다.

7.3 계약상대자는 모든 기자재의 이동과 보관에 적합하도록 제대로 포장되었는지 확인하여야 하며, 이때의 포장은 기자재를 물리적인 충격, 물, 먼지의 유입, 습기, 온도로부터 보호할 수 있는 것이어야 한다.

7.4 계약상대자는 설계도서에서 정한 시험 및 검사 이외에도 완벽한 품질을 확보하기 위하여 필요한 공인기관 등에 의한 별도의 시험/검사를 요구할 경우 계약자 부담으로 이에 응하여야 한다.(공인 검사기관의 품질보증서, 성적서등으로 대체 할 수 있다)

7.5 계약상대자는 검사 및 시험에 불합격된 장비, 자재, 시공부분에 대하여 즉시 재제작, 재시공하거나 현장 외로 반출하여야 한다.

7.6 계약상대자는 설명서상에 받아들이기 어려운 항목이 있을 경우 입찰 전에 발주처와 협의하여야 한다.

8. 자재, 설계, 법령 등

8.1 계약상대자에 의해 고용될 설계자는 해당 업종에 충분한 경력이 있어야 하며 숙련되고 경험이 많은 자이어야 한다. 설계자는 책임지고 각 기자재 및 현장 주변과 미관상 서로 조화를 이루도록 하여야 하며 반드시 현장을 방문하여 정확히 실측한 후 설계하여야 한다.

8.2 본 사업에 사용하는 자재는 KS 규격품 및 동등 이상 제품으로 사용 전에 반드시 감독공무원의 승인을 받은 후 현장에 반입하여야 하며, 규격품의 대체 혹은 제작품의 경우에 계약자가 정해진 규격과 동일하거나 보다 좋은 품질임을 제시하여야 한다.

8.3 공장과 그 현장에서 행하는 모든 작업은 적절한 훈련을 거친, 자격이 있고 유능한 직원에 의하여 행해져야 한다.

8.4 모든 기기류는 국내법적 요구조건에 따라 보호대를 설치하여야 한다.

8.5 계약상대자는 이 계약 하에 설치된 시설 근처에서 적절한 안전표시 및 장치를 공급하고 설치하며 세부기준은 감독공무원과 협의하여 조치한다.

8.6 계약상대자가 수행하는 모든 작업은 가능한 한 현행 국내 건축, 소방 또는 기타 규정에 따라야 한다.

8.7 계약자는 구조물을 설치, 조립하고 검사하는 동안 필요하게 될 사고예방 대책 및 화재에 대비한 예방조치의 책임이 있다.

8.8 계약자는 근로기준법, 산업안전기준에 관한규칙 등 관계법규에 의거 현장 관리를 해야 한다.

9. 시설보호 및 승강, 안전, 정리정돈

9.1 설치작업, 자재의 저장 또는 그 외의 목적을 위하여 계약상대자가 사용하는 모든 작업 장소의 바닥, 벽 및 천정은 현지국(서울강북우체국)에서 만족하게끔 보호하여야 하며 계약상대자는 시설 설치 작업 중 발생하는 어떠한 손상도 보상해야 할 책임이 있다.

9.2 철거 및 설치작업이 진행되는 지역은 정기적으로 청소하고 정돈하여 질서를 유지하도록 하여야 한다.

9.3 철거 및 설치작업 시 계약상대자에게 모든 가능한 편의가 제공될 것이나 작업 수행 중 일어날 수 있는 다른 작업과 (또는) 공적 업무와의 과도한 마찰은 허용되지 않는다.

9.4 계약상대자는 설치 공구류 내역을 사전 제출, 승인 후 별도의 출입처를 이용하여 공사를 시행 하여야 한다.

9.5 구조물 설치와 관련하여 바닥, 건축물의 손상에 관해서는 계약자의 비용으로 보상하여야 한다.

9.6 공사중 발생하는 건설폐기물은 계약상대자(입찰자)가 외부로 반출하여 처리하여야 한다.

10. 제작·설치 계획과 공정

10.1 제작·설치 계획

계약이 체결되고 3일 이내에 계약자는 전 공정에 대하여 상세한 제작·설치계획을 제출하여야 한다. 또한 이 계획은 최소 요구조건으로써 아래 열거한 항목에 대하여 개시일과 종료일을 나타내어야 하며 본 사업와 관련 된 도면류는 사전 제출하여 승인 후 시공 하여야 한다 (일부 서류는 준공 시 제출)

1) 도면 및 설계 (제작 및 시공도)

2) 승인용도면(시공도면 및 준공도면) 및 서류 제출

3) 공정계획표(스케쥴), 착공계, 현장대리인계서류

4) 본 설치 장소는 보안구역으로 인한 공사 관련 출입자 명부, 공구목록

5) 특허, 실용신안, 상표권등 사용 시 허가 문서

10.2 계약 후 3일 이내에 승인용 도면(배치도면, 상세도면)과 승인문서를 함께 제출하여 감독관과 협의 및 승인 후 제작, 시공하여야한다.

10.3 배치 도면은 물리적 관계와는 상관없이 모든 구조물의 관련 치수들을 나타내며 상세도면은 평면, 측면 등의 상세 내용을 나타내야 한다. 모든 도면은 적절한 척도(Scale)로 그려져야 하며, 제출한 도면의 복사본이나 인쇄물은 정확히 읽을 수 있고 선명한 것이어야 한다.

10.4 모든 도면은 계약자가 현장에서 모든 관련 치수를 취한다는 가정 하에서 승인되지만 도면 승인, 준공 시 설치 작업에 대한 계약자의 책임을 면제하는 것은 아니다.

11. 도장 및 검사, 시험

11.1 제작에 필요한 철물은 적절한 분체 도장되어야 한다. (분체도료 색상은 계약 후 감독공무원과 협의를 거쳐 결정)

11.2 계약상대약자는 감독관의 입회하에 현장 사용을 통하여 그 성능이 만족스럽고, 규정된 요구조건에 만족됨을 입증하며 준공 1주전 CHECK SHEET를 제출하여 감독공무원의 승인을 득하여야 한다.

11.3 사용승인 검사결과 결함사항이 발생 시는 원인 및 대책을 세워 보강 작업을 시행하여야 한다.

12. 설계변경

제작설치 진행 중 현장 사정이나 기타 사유로 변경하고자 하는 경우에는 계약자의 현장책임자와 감독공무원과 협의하여 결정된 사항대로 설치 완료한다.

13. 납품완료

납품검사 요청 시 계약상대자는 설치작업 중 행해진 승인된 모든 변경 사항이 반영된 도면과 서류들을 발주처에 제출하여야 한다.

1) 도면 (A4,  A3축소도 각 2부)

2) CD-ROM 또는 USB(2부)

3) 현장설치(전·후사진첩, 2부)

4) 사용자 정비 및 운용설명서(2부)

14. 하자보수 보증기간

하자보증 기간은 납품검사 완료일로부터 “2년”으로 하며 하자보증증권을 발급받아 발주처에 제출해야 한다.

15. 운영자 교육

납품완료 후 주차 턴테이블 운용 및 정비관련 교육을 실시하여야 한다.

Ⅲ		기술사항

1. 계약자 역무 범위

공급 시설의 철거, 제작, 설치, 검사 및 설명서에 따른 완전한 사용 준비를 포함하며 다음 사항은 본 설명서의 주요 역무 범위로 공사 중 변경사항은 감독관의 요구에 따르도록 한다.

2. 개요 및 기기사양

1) 개요

본 전동식 턴테이블은 주차장 내 설치되어 화물우편탑차를 회전시키는 데 사용되는 전동식 턴테이블 제작 설치에 대하여 적용한다.

2) 구성요소 및 조건

주요 구성기기는 시스템화이 요구하는 기능과 성능은 물론 표준화된 부품으로 구성되어 전동식으로 동작하도록 적합하게 설계 제작하여야 한다. 또한 턴테이블은 기존레일과 연계가 용이하고 회전 전환이 정확하게 이루어져야 하며 수동으로 동작되어야 한다.

3) 기기사양 및 주요성능

가) 형    식 : 전동식 턴테이블

나) 주요 규격 및 수량

테이블 규격			기초 프레임	수량	비 고
크기(Ø)	설계하중	사용하중
5200	5000	5000	□ 5200	1대

다) 운전방식 : 전동식 및 수동식

라) 회전각도 : 360° 정회전 및 역회전

마) 전    원 : 3∅ AC 220V, 60Hz

3. 기술적 요구사항

1) 턴테이블 상부

TURN TABLE 상부는 차량 작업방향으로 360°회전 시키는 장비로 기존 레일에 오차범위내 수평을 유지하도록 정밀하게 설치되어야 하며,  또한 축 중 5T의 차량이 통과해도 지장이 없는 구조로 제작하여야 한다.

가) COLUMN 및 BASE는 턴테이블을 구성하고 있는 각종 장치를 조립 고정하고 지지하는 구조로 하여야 하며, 충분한 강도 및 정밀도를 가지고 제작하여야 한다.

나) 프레임은 사각형강과 ㄷ 형강에 의해 사각형으로 튼튼하게 제작 하여야 하며, 상부는 무늬 강판으로 하며 조립형으로 점검하기에 지장이 없도록 하여야 한다.

다) 상부에는 조립구조로 사각바를 이용하여 교차 및 단방향으로 설치하여야 한다.

라) 상판에는 점검구를 적절하게 설치하여 MAIN POST의 BEARING 및 구동장치와 GUIDE ROLLER의 점검 및 보수가 용이하도록 하여야 한다.

마) 상판과 후레임은 조립형 구조로 손상 시에도 점검 및 보수가 용이하도록 하여야 한다.

바) 턴테이블 상부에 차량 올려놓고 360°회전하여 효율적인 작업을 할 수 있어야 한다.

2) 턴테이블 FRAME

가) FRAME은 형강을 사용하며, 턴테이블 상부와는 조립 구조물로 제작하여야 한다.

나) MAIN POST와는 볼트 체결구조로서 FRAME 밑면 부분에 GUIDE RAIL을 설치하여 GUIDE ROLLER가 회전할 수 있도록 하여야 한다.

3) 유도륜(GUIDE ROLLER)

가) 기초 콘크리이트 위 둘레에 LEVEL을 정확하게 설치하여 턴테이블의 회전을 원활하게 안내하여야 한다.

나) 유도륜의 구성은 ROLLER , BEARING BRACKET, SHAFT등으로 구성한다.

다) 유도륜은 턴테이블을 받치고 있는 형상으로 구조계산에 의거 지지점을 결정하여야 한다.

라) 유도륜은 턴테이블과 면접촉이 되도록 선택하여야 하며, 편마모가 발생되지 않도록 설계하여 설치하여야 한다.

4) 회전축(MAIN CENTER POST)

가) 각 지지용량을 충분히 지지하여 원활하게 턴테이블을 회전시키기에 이상이 없어야 한다.

나) 회전축의 구성은 MAIN CENTER POST SHAFT, BEARING, HOUSING 등으로 구성하여야 한다.

다) BEARING은 스러스트 베어링과 자동조심형으로 턴테이블의 중심을 유지하기에 지장이 없는 구조를 선택하여야 한다.

5) 회전구동장치

회전구동장치는 초기 구동 시 과부하를 방지할 수 있고 제어가 용이 하게 작동할 수 있어야 하며, 수동으로 운전할 수 있는 구조이어야 한다.

가) 전동식 턴테이블은 360°정·역회전이 가능하도록 설계 제작되어야 하며, 회전구동장치는 턴테이블 측면에 위치하여 작동에 지장이 없는 구조이어야 한다.

나) 구동 모터는 체인기어와 조립하여 턴테이블 외주면에 조립되어 있는 체인과 맞물려 초기 구동시 과부하없이 원할한 회전구동 하여야 한다.

다) 턴테이블의 외주면에 조립되어 있는 체인과 간격을 적절하게 유지하여 원활하게 회전할 수 있도록 설치하여야 한다.

6) 기초 프레임

가) 원형 턴테이블 외각이며 사각 프레임 일체형으로 설치 시공한다.

나) 기존레일 및 공장 바닥과 구조적으로 부합되도록 설계 시공하여야 한다.

다) 사각프레임은 형강등을 사용하여 구조적으로 안전하고 상부는 체크 철판으로 설계 시공하여야 한다.

7) 전기 계장 및 제어반

가) 운전상태를 각 부하별로 제어할 수 있도록 배선용 차단기, 전자 개폐기, 과부하 계전기 등을 용량에 맞게 설치하여야 한다.

나) 가동 중 시스템을 비상정지 시킬 수 있는 비상정지용 스위치를 제어반에 설치하여야 한다.

다) 각 동력 부하의 배선용 차단기는 충분한 차단 용량을 가져야 한다.

7. 하자기간

본 공사에 사용되는 부품에 대해서는 준공일로부터 2년간 하자보증한다.